**Informacje dodatkowe do projektu budowlanego remontu instalacji piorunochronnej zabytkowej cerkwi oraz dzwonnicy w Radrużu na działce 235, jedn. ewid. 180903\_2 Horyniec-Zdrój, obręb 0009 Radruż**

1. klasa ochrony odgromowej LPS, jaką należy zastosować w instalacji piorunochronnej cerkwi i dzwonnicy – klasa 1;
2. wysokość uchwytów odgromowych została określona w dokumentacji projektowej na 40 cm – przed wykonaniem instalacji należy skonsultować te parametry z inspektorem nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Muzeum (rozważa się niższą wysokość ze względów estetycznych i wytrzymałościowych).